**Примеры**

Датчик можно просто опрашивать через digitalRead(pin).

Выведем состояние в порт:

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

Serial.println(digitalRead(3));

delay(10);

}